***SELETUSKIRI***

1. **Üldandmed**

**Tellija:** MTÜ Eesti Andmesidevõrk

**Teostaja:** Corle OÜ

**Objekti asukoht:** Tartumaa, Elva vald, Elva linn, Peedu küla

**Objekti nimetus:** EST-SIDE -12\_2 NÕO / LUKE, ELVA / PEEDU MEERI, AHJA; TÕRVANDI ÜLENURME

**Tööde täitmise aeg:** Välitööd: mai 2020

 Kameraaltööd: juuni 2020

**Töö teostajad:**  geodeet H. Harzia, tase 6

1. **Geodeetiliste lähtepunktide andmed.**

Koordinaadid riiklikus L-EST97 süsteemis ja kõrgused EH-2000 süsteemis. Lähtepunktide andmed: Geosoft OÜ püsijaamade võrk GEOS Trimble® VRS Now.

1. **Mõõtmistööd**

Vastavalt lähteülesandele teostati M1:1000 siderajatise teostusmõõdistus trassi pikkusega 1896,15m. Trass mõõdistati nii avatud kaevikuga, kui ka kinnise kaevikuga. Trassi asukoha tuvastamiseks kinnisel meetodil kasutati kaabli- markeriotsijat.

Plaan koostati arvutil graafikaprogrammiga Autocad MAP 2019. Plaanid väljastatakse digitaalselt.

1. **Kasutatud instrumendid**

Leica TS 12 ja Leica GS14 2G koos lisaseadmetega.

1. **Üleantavate materjalide loetelu**
* Digitaalne tehniline aruanne.
* Digitaalinfo dwg formaadis

Täitja: H.Harzia 18.06.2020