|  |  |
| --- | --- |
|  | **kaetud tööde Akt nr 01 kuupäev 03.01.2019** |

|  |
| --- |
| **Ehitise nimetus ja asukoht:** **EST-SIDE-12 Vaibla – Väike-Rakke ; Tamme kooli liitumine EST-SIDE võrguga** |

**Kaetud tööde ülevaatuse teostajad:**

|  |
| --- |
| Töövõtja esindaja: **Janek Jõgeva** |
| Alltöövõtja esindaja: |
| Tellija/järelevalve esindaja: **Lauri Linnus** |
| Projekteerija esindaja: |
| Ekspert/Spetsialist/Ametiisik: |

**Ülevaatuse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:  **Kappide – kaevude vahelised fiiberoptilise sidekaabli mikrotorud, kinnised horisontaalpuurimised, mikrotoru konnektorid ja otsakorgid, kaitsetorud, hoiatuslint ja markerpallid paigaldatuna pinnasesse vastavalt projektile kokku 13160 m, 9 kaevu.**  **Mikrotorustiku ehitus 13160 m**  **Optikakaevude ning välikappide paigaldus ja montaaz 9 tk**  **Kaablimuhvide paigaldamine ja montaaz 4 tk**  **Kaablite puhumine mikrotorustikku 13768 m** | | | |
| Tööde projekteerija: **Marko Mittal**  Projekti/jooniste numbrid: **1349P ; 1349P-1B** | | | |
| Kasutatud materjalid/seadmed/ jne:  **Multikiiker toru MultiHöhle DB 4x14/10 (Kogus 13160 m),**  **Valguskaabel ACE - TKF LTMC 48xSM (kogus 13768 m),**  **Optikakaevud Vesimentor 800/400mm (kogus 9 tk),**  **Harumuhvid STC-HTM-LT4-96 (kogus 1 tk),**  **Otsemuhvid STC-HTF-LT2-24 (kogus 3 tk),**  **Paneelid TT24 (2 tk), VL 30/8 (1tk)**  **mikrotoru otseliidesed, otsikud ja gas-blockid DB 14/10,**  **markerpallid 1401XR EMS, hoiatuslint „Ettevaatust sidekaabel“,**  **Märketulbad 1,5m kollane, kaitsetoru OPTO PE 63x3,8,**  **maandusvardad ECU 12100 1/2, pikkus 1200mm,**  **haljas vaskjuhe HK 16/7x1,68 CU** | | | |
| Tööde alustamise kuupäev: **01.11.2018** | | Tööde lõpetamise kuupäev: **21.12.2018** | |
| Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): **Siseruumides kaabel kaitstud PVC kaablikaitsekõri või karbikuga. Mikrotorustik kaetud pinnasega, mikrotorustikust 20-30cm ülevale poole paigaldatud hoiatuslint „Ettevaatust sidekaabel“.**  **Avatud tööd järelevalve poolt üle vaadatud.** | | | |
| Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused): **Projekt nr: 1349P ; 1349P-1B** | | | |
| Lubatud järgnevate tööde tegemine: **Kaablikanalisatsiooni tagasitäide, kaablite puhumine ja ühendamine** | | | |
| **Allkirjad: */****allkirjastatud digitaalselt/* | | | |
| Töövõtja | Alltöövõtja | | Tellija/järelevalve |
| Projekteerija | Ekspert/Spetsialist/Ametiisik | | |
| **Akti lisad:** (joonised, fotod, vms)  **Teostusjoonis** | | | |