0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

Objekti nimetus	Tartu mnt 29B reoveepumpla väliselektrivõrkudega liitumine	
Objekti aadress	Tartu maakond Elva linn	
Objekti liitumis nr / investeeringu nr	K93183	
Toitealajaama nimi		
Keskpinge fiidri nimi / nr		
Madalpinge alajaama nimi / nr		
Madalpinge fiidri nimi / nr		
Elektrivõrgu ehituse teostaja	ELFAS OÜ	
Geodeesia firma	WeW OÜ	
Geodeesia firma litsentsi	EG10213694-0001	
Geodeesia firma töö nr	GEO-071-10	
Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg	09.06.2010.a.	
Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus	-	
Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus	61.2m	
Ehitatud maanduse pikkus	-	
Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev		
Kaabli nr 9076 algus	Kaabli nr 9076 lõpp	Kaabli	Kaabli	
Kp nr	Algusobjekti nimetus	Kp nr	Lõppobjekti nimetus	pikkus (m)	mark	
	„Laoplatsi“ alajaam		Liitumiskilp	61.2m	AXPK 4G35	

						

Lähtepunktide koordinaadid:	
L-Est 97 koordinaatsüsteemis:
Kõrgused Balti süsteemis:	
Punkti nr.	X-koordinaat	Y-koordinaat	L-Est kõrgus	Balti kõrgus	

Mõõdistatud Hadese GNSS püsivõrgult GPS seadmega	
Digitaalse teostusjoonise andmed:	
Joonise nimetus: GEO-071-10	Faili nimi: geo_071_10.dwg	Faili formaat dwg Acad 2000	
Objekt	Kiht
(level)	Värv
(color)	Stiil
(style)	Jämedus
(weight)	Element	
Kanalisatsioonitrass	KTRASS	Blue / 5		0,20	-K-	
Veetrass	VTRASS	Blue / 5		0,20	-V-	
Soojatrass	STRASS	Blue / 5		0,20	-T-	
Side trass	SITRASS	Blue / 5		0,20	-S-	
Gaasitrass	GTRASS	Blue / 5		0,20	-G-	
Drenaaz	DTRASS	Blue / 5		0,20	-D-	
Kõrgepinge kaabel	KPKAABEL	Red / 1		default	kp_kbl	
Maandus	MAAND	Green / 3		default	trass	
Kõrgepinge hülss	KPKAABEL	White / 7		default	hulss	
Madalpinge kaabel	MPKAABEL	Red / 1		default	mp_kbl	
Madalpinge hülss	MPKAABEL	White / 7		default	hulss	
Sidekaabel	SITRASS	Magenta / 6		default	si_kbl	
Sadevetekanalisats.	SKTRASS	Blue / 5		0,20	-Sk-	
Katastripiirid	PIIR	Cyan / 4		default	Continuous	

						
Kaabli nr 9076 koordinaatpunktide koordinaadid:	
Lõigu algus	Lõigu lõpp	
Kp nr	x-koordinaat	y-koordinaat	z-koordinaat	h  (m)	Kp nr	x-koordinaat	y-koordinaat	
1	6457603.22	641881.18	48.02	0.8	2	6457605.57	641883.24	
2	6457605.57	641883.24	47.92	0.8	3	6457609.24	641886.22	
3	6457609.24	641886.22	46.20	0.8	4	6457612.35	641888.76	
4	6457612.35	641888.76	47.34	0.8	5	6457620.51	641895.57	
5	6457620.51	641895.57	47.08	0.8	6	6457617.88	641906.35	
6	6457617.88	641906.35	46.41	0.8	7	6457615.44	641917.28	
7	6457615.44	641917.28	45.84	0.8	8	6457612.83	641925.20	
8	6457612.83	641925.20	45.47	0.8	9	6457611.47	641929.77	
9	6457611.47	641929.77	45.19	0.8	10	6457613.35	641932.45	
10	6457613.35	641932.45	45.22	0.8		
Märkused:
 Mõõdistamine on teostatud LEICA GPS System 530 .Pilt on joonestatud programmis AutoCAD LT 2004 (341-48225142.). Arvutused ja vormistus on tehtud programmipaketi “OpenOffice 1.1.0” (SUN'i vabavara) abil.
Käesolev töö on väljastatud neljas eksemplaris paberil ja digitaalselt *.dwg formaadis.