0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

Objekti nimetus	Lohu tn.6 0,4kV liitumisühendus
Objekti aadress	Tartu maakond Elva linn
Objekti liitumis nr / investeeringu nr	L43037
Toitealajaama nimi	
Keskpinge fiidri nimi / nr	
Madalpinge alajaama nimi / nr	
Madalpinge fiidri nimi / nr	
Elektrivõrgu ehituse teostaja	Elektriteenused AS
Geodeesia firma	WeW OÜ
Geodeesia firma litsentsi nr	14 Ma-k; 103 MA ; EE-9631
Geodeesia firma töö nr	GEO-578-2004
Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg	05.11.2004.a.
Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus	-
Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus	46,02m
Ehitatud maanduse pikkus	10,10m
Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev	
Kaabli nr algus	Kaabli nr lõpp	Kaabli	Kaabli
Kp nr	Algusobjekti nimetus	Kp nr	Lõppobjekti nimetus	pikkus (m)	mark
	Kaablimast		Liitumiskilp	46,02	AXPK 4G16
Lähtepunktide koordinaadid:
L-Est 97 koordinaatsüsteemis: Kõrgused Balti süsteemis:
Punkti nr.	X-koordinaat	Y-koordinaat	L-Est kõrgus	Balti kõrgus
833	6458327.108	641335.420	89.414	69,39
Mõõdistatud GPS-iga, kõrgused ümberarvutatud Balti süsteemi.
Digitaalse teostusjoonise andmed:
Joonise nimetus: Geo_578_2004	Faili nimi: Geo_578_2004.dwg	Faili formaat dwg Acad 2000
Objekt	Kiht (level)	Värv (color)	Stiil (style)	Jämedus (weight)	Element
Kanalisatsioonitrass	14	Blue / 5		0,20	-K-
Veetrass	15	Blue / 5		0,20	-V-
Soojatrass	16	Blue / 5		0,20	-T-
Side trass	17	Blue / 5		0,20	-S-
Gaasitrass	18	Blue / 5		0,20	-G-
Drenaaz	19	Blue / 5		0,20	-D-
Kõrgepinge kaabel	20	Red / 1		default	kp_kbl
Maandus	38	Green / 3		default	trass
Kõrgepinge hülss	20	White / 7		default	hulss
Madalpinge kaabel	21	Red / 1		default	mp_kbl
Madalpinge hülss	21	White / 7		default	hulss
Sidekaabel	22	Magenta / 6		default	si_kbl
Sadevetekanalisats.	23	Blue / 5		0,20	-Sk-
Katastripiirid	40	Cyan / 4		default	Continuous
Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid:
Lõigu algus	Lõigu lõpp
Kp nr	x-koordinaat	y-koordinaat	z-koordinaat	h (m)	Kp nr	x-koordinaat	y-koordinaat
Märkused: Mõõdistamine on teostatud LEICA GPS System 530 ja LEICA elektrontahhümeetriga TC 600 (408429). Mõõdistamistulemused on töödeldud programmiga “Grif_dxf” ning “TC-TOOLS”.Pilt on joonestatud programmis AutoCAD LT 2004 (341-48225142.). Arvutused ja vormistus on tehtud programmipaketi “OpenOffice 1.1.0” (SUN'i vabavara) abil. Käesolev töö on väljastatud neljas eksemplaris paberil ja digitaalselt *.dwg formaadis.

2/2

Koostas:V.Metsallik

05.11.2004.a.

Eesti Energia AS-i Jaotusvõrgu nõuded paigaldatud 0,4 - 35 kV k

Kaja Kivisikk

2003-09-09T09:57:00

Janno Vaan

Janno Vaan