# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti nimetus | | | | | | | | | | | Tartu maakond, Elva linn,  Lauliku tn 2 elektrivarustuse teostusmõõdistamine. | | | | |
| Objekti aadress | | | | | | | | | | | Tartu maakond, Elva | | | | |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Toitealajaama nimi | | | | | | | | | | | Elva 110/15 | | | | |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | | | | | | | | | | | Kirde:Elv | | | | |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | | | | | | | | | | | Kärneri: (Elva) | | | | |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | | | | | | | | | | | F2 | | | | |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | | | | | | | | | | | Empower AS | | | | |
| Geodeesia firma | | | | | | | | | | | Empower AS | | | | |
| Geodeesia firma litsentsi nr | | | | | | | | | | | 581 MA; EEG000159 | | | | |
| Geodeesia firma töö nr | | | | | | | | | | | 14575T | | | | |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | | | | | | | | | | | 16.06.2014 | | | | |
| Ehitatud kõrgepinge kaabli**trassi** kogupikkus | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Ehitatud madalpinge kaabli**trassi** kogupikkus | | | | | | | | | | | 7,62 | | | | |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetorukogupikkus | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetorukogupikkus | | | | | | | | | | | 7,62 | | | | |
| Ehitatud reservkaitsetoru | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Ehitatud kaevikut kokku \*  (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil)  \*ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | | | | | | | | | | | 7,62 | | | | |
| Ehitatud maanduse pikkus | | | | | | | | | | | - | | | | |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Kaabli nr 43064 algus | | | | | Kaabli nr 43064 lõpp | | | | | | | Kaabli  pikkus (m) | | | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | | | | Kp nr | | Lõppobjekti nimetus | | | | |
| 1 | M26 | | | | 4 | | 132466 LK | | | | | 7,62 | | | AXPK 4G35 |
| Lähtepunktide koordinaadid: Trimble VrsNow GPS püsijaamade mõõdistusvõrk | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | | | | Faili nimi: 14575T\_Elva \_Lauliku 2 | | | | | | | | | Faili formaat: DWG | | |
| Objekt | | Kiht (level) | | Värv (color) | | Stiil (style) | | | | Jämedus (weight) | | | Element | | |
| Madalpinge kaabel | | 15 | | 1 | | MP\_KBL | | | | 1 | | | LineString | | |
| kaitsetoru | | 15 | | 1 | | KAITSETORU | | | | 1 | | | LineString | | |
| kilp | | 15 | | 1 | | ELLK | | | | 1 | | | Cell | | |
| maandus | | 15 | | 1 | | MAANDU | | | | 1 | | | Cell | | |
| **Kaabli nr 43886 koordinaatpunktide koordinaadid:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Kp nr | x-koordinaat | | y-koordinaat | | z-koordinaat | | | h (m) | Kp nr | | x-koordinaat | | | y-koordinaat | |
| 1 | 6456453.60 | | 642532.61 | | 45.88 | | | 0.00 | 2 | | 6456454.90 | | | 642531.98 | |
| 2 | 6456454.90 | | 642531.98 | | 45.76 | | | 1.00 | 3 | | 6456458.49 | | | 642530.93 | |
| 3 | 6456458.49 | | 642530.93 | | 45.79 | | | 1.00 | 4 | | 6456459.27 | | | 642528.61 | |
| 4 | 6456459.27 | | 642528.61 | | 45.77 | | | 0.00 |
| **Märkused:** z-maapind | | | | | | | | | | | | | | | |