# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |
| --- | --- |
| Objekti nimetus | Tartu maakond, Elva linn, Lauliku tn 2 elektrivarustuse teostusmõõdistamine. |
| Objekti aadress | Tartu maakond, Elva |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | - |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/15 |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Kirde:Elv |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Kärneri: (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F2 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | Empower AS |
| Geodeesia firma | Empower AS |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 581 MA; EEG000159 |
| Geodeesia firma töö nr | 14575T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 16.06.2014 |
| Ehitatud kõrgepinge kaabli**trassi** kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaabli**trassi** kogupikkus | 7,62 |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetorukogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetorukogupikkus | 7,62 |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud kaevikut kokku \*(s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil)\*ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 7,62 |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |
| Kaabli nr 43064 algus | Kaabli nr 43064 lõpp | Kaablipikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |
| 1 | M26 | 4 | 132466 LK | 7,62 | AXPK 4G35 |
| Lähtepunktide koordinaadid: Trimble VrsNow GPS püsijaamade mõõdistusvõrk |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | Faili nimi: 14575T\_Elva \_Lauliku 2 | Faili formaat: DWG |
| Objekt | Kiht(level) | Värv(color) | Stiil(style) | Jämedus(weight) | Element |
| Madalpinge kaabel | 15 | 1 | MP\_KBL | 1 | LineString |
| kaitsetoru | 15 | 1 | KAITSETORU | 1 | LineString |
| kilp | 15 | 1 | ELLK | 1 | Cell |
| maandus | 15 | 1 | MAANDU | 1 | Cell |
| **Kaabli nr 43886 koordinaatpunktide koordinaadid:** |
|  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6456453.60 | 642532.61 | 45.88 | 0.00 | 2 | 6456454.90 | 642531.98  |
| 2 | 6456454.90 | 642531.98  | 45.76 | 1.00 | 3 | 6456458.49 | 642530.93  |
| 3 | 6456458.49 | 642530.93  | 45.79 | 1.00 | 4 | 6456459.27 | 642528.61 |
| 4 | 6456459.27 | 642528.61 | 45.77 | 0.00 |
| **Märkused:** z-maapind |