# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |
| --- | --- |
| Objekti nimetus | Tartu maakond, Elva linn, Lille tn 4C elektriliitumise teostusmõõdistamine. |
| Objekti aadress | Tartu maakond, Elva linn |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. | LL1353 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/15 kV |
| Keskpingefiidri nimi/nr. | Rõngu:ELV |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. | Valga : (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi/nr. | F-1 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | Empower AS |
| Geodeesia firma nimi | Empower AS |
| Geodeesia firma litsentsi number | 581 MA; EEG000159 |
| Geodeesia firma töö number | 14595T |
| Mõõdistuse kuupäev | 08.10.2014 |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus | - |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus | 37,49 |
| **Lähtepunktidekoordinaadid:** |
| *L-EST97* koordinaatsüsteemis: | Trimble VRS NOW |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | Faili nimi: ***14595T\_Elva\_LL1353*** | Faili formaat: DWG |
| Objekt | Kiht(level) | Värv(color) | Stiil(style) | Jämedus(weight) | Element |
| Post | POST | 1 | PUPOST | 0 | CELL |
| Kilp | POST | 1 | ELLK | 0 | Cell |
| Maandus | MPKAABEL | 1 | MAANDU | 0 | Cell |
| Mp liin | MPOHULIIN | 1 | MP\_OHL | 0 | Line |
| Tõmmits | POST | 1 | ANKURP, TOMMITS | 0 | Cell, Line |
| **Koordinaatpunktide koordinaadid:** |
| Masti nr. | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 10A | 6455225.84 | 640582.76 |
| **Märkused**: |