# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti nimetus | | | | | | | Tartu maakond, Elva linn  H. Raudsepa 3  elektriliitumise teostusmõõdistamine | | |
| Objekti aadress | | | | | | | Tartu maakond, Elva linn | | |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | | | | | | | LL1615 | | |
| Toitealajaama nimi | | | | | | | Elva 110/15 | | |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | | | | | | | EPT:ELV | | |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | | | | | | | Puhkepargi: (Elva) | | |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | | | | | | | F5 | | |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | | | | | | | Empower AS | | |
| Geodeesia firma | | | | | | | Empower AS | | |
| Geodeesia firma litsentsi nr | | | | | | | 581 MA; EEG000159 | | |
| Geodeesia firma töö nr | | | | | | | 15016T | | |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | | | | | | | 10.03.2015 | | |
| Ehitatud kõrgepinge kaabli**trassi** kogupikkus | | | | | | | - | | |
| Ehitatud madalpinge kaabli**trassi** kogupikkus | | | | | | | 69,49 | | |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetorukogupikkus | | | | | | | - | | |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetorukogupikkus | | | | | | | 69,49 | | |
| Ehitatud reservkaitsetoru | | | | | | | - | | |
| Ehitatud kaevikut kokku \*  (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil)  \*ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | | | | | | | 69,49 | | |
| Ehitatud maanduse pikkus | | | | | | | 69,49 | | |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | | | | | | |  | | |
| Kaabli nr 50061 algus | | | Kaabli nr 50061 lõpp | | | | | Kaabli  pikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | | Kp nr | Lõppobjekti nimetus | | | |
| 1 | 44026JK | | 11 | 136414LK | | | | 69,49 | AXPK4G120 |
| Lähtepunktide koordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: **Trimble VRS Now võrk** | | | | | | | | | |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** | | | | | | | | | |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | | | Faili nimi: 15024T\_Raudsepa\_LL1615.dwg | | | | | Faili formaat: DWG | |
| Objekt | | Kiht (level) | Värv (color) | | Stiil (style) | Jämedus (weight) | | Element | |
| kaitsetoru | | MPKAABEL | 1 | | KAITSETORU | 0 | | LINE | |
| maakaabel | | MPKAABEL | 1 | | MP\_KAABEL | 0 | | LINE | |
| liitumiskilp | | POST | 1 | | ELLK | 0 | | CELL | |
| Jaotuskilp | | POST | 1 | | ELJK | 0 | | CELL | |
| Pot. ring | | MPKAABEL | 1 | | MAANDU | 0 | | CELL | |
| **Märkused:** | | | | | | | | | |