# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

|  |  |
| --- | --- |
| Objekti nimetus | Tartu maakond, Elva linnH. Raudsepa 3 elektriliitumise teostusmõõdistamine |
| Objekti aadress | Tartu maakond, Elva linn |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | LL1615 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/15 |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | EPT:ELV |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Puhkepargi: (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F5 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | Empower AS |
| Geodeesia firma | Empower AS |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 581 MA; EEG000159 |
| Geodeesia firma töö nr | 15016T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 10.03.2015 |
| Ehitatud kõrgepinge kaabli**trassi** kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaabli**trassi** kogupikkus | 69,49 |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetorukogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetorukogupikkus | 69,49 |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud kaevikut kokku \*(s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil)\*ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 69,49 |
| Ehitatud maanduse pikkus | 69,49 |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |
| Kaabli nr 50061 algus | Kaabli nr 50061 lõpp | Kaablipikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |
| 1 | 44026JK | 11 | 136414LK | 69,49 | AXPK4G120 |
| Lähtepunktide koordinaadid:L-EST koordinaatsüsteemis: **Trimble VRS Now võrk** |
| **Digitaalse teostusjoonise andmed:** |
| Joonise nimetus: teostusmõõdistus | Faili nimi: 15024T\_Raudsepa\_LL1615.dwg | Faili formaat: DWG |
| Objekt | Kiht(level) | Värv(color) | Stiil(style) | Jämedus(weight) | Element |
| kaitsetoru | MPKAABEL | 1 | KAITSETORU | 0 | LINE |
| maakaabel | MPKAABEL | 1 | MP\_KAABEL | 0 | LINE |
| liitumiskilp | POST | 1 | ELLK | 0 | CELL |
| Jaotuskilp | POST | 1 | ELJK | 0 | CELL |
| Pot. ring | MPKAABEL | 1 | MAANDU | 0 | CELL |
| **Märkused:** |