|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \\filesrv.lw-ee.local\users\ular.lehiste\My Documents\LW3.jpg | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **TELLIJA:** | **Enefit Connect** | | **TEOSTUSJOONIS** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Hiie kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamise, Vallapalu küla, Elva vald, Tartumaa** | | | |
|  | | | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Geodeet: | | Ülar Lehiste | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | | | |
| **Nr** | | **TEO184\_12-22** | |
| **Köide** | |  | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Otepää | | | |
| detsember 2022 | | | |

**Sisukord**

[1. Asukoht 3](#_Toc63764102)

[2. Seletuskiri 4](#_Toc63764103)

[2.1 ÜLDANDMED 4](#_Toc63764104)

[2.2 Geodeetilised lähtepunktide andmed 4](#_Toc63764105)


[2.3 Kasutatud varasemad tööd 4](#_Toc63764106)

[2.4 Kasutatud seadmed 4](#_Toc63764107)

[2.5 Katastriandmed 4](#_Toc63764108)

[2.6 Üleantavate materjalide loetelu4](#_Toc63764109)[LISAD JA JOONISED 5](#_Toc63764110)

# Asukoht



# Seletuskiri

## 2.1 ÜLDANDMED

Töö nr.: TEO184\_12-22

Objekti asukoht: Vallapalu küla, Elva vald, Tartumaa

Objekt: Hiie kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamise

Tellija: Enefit Connect

Ehitaja: LEONHARD WEISS OÜ

Töö täitja: LEONHARD WEISS OÜ (Litsents: MTR EEG000154)

Töö teostas geodeet Ülar Lehiste, kutsetunnistus nr. 111142

Välitööd 14.12.2022

Kameraaltööd 27.12.2022

Töö sisu: M 1:500 Elektrirajatise teostusjoonis.

## 2.2 Geodeetilised lähtepunktide andmed

Kõrgussüsteem: EH2000

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Trimble VRS Now GNSS püsijaam.

## 2.3 Kasutatud varasemad tööd

## 2.4 Kasutatud seadmed

Elektrirajatise mõõdistamisel on kasutatud kahesagedusliku GPS-seadet Trimble R10 ja

Trimble elektrontahhümeetrit S6 Robotic.

Joonis koostatud graafikaprogrammiga ZWCAD 2020 Pro.

## 2.5 Katastriandmed

## 2.6 Üleantavate materjalide loetelu

Teostusjoonise kaust

# 

# LISAD JA JOONISED